

**Aanvraagformulier**

*Subsidieregeling dorpsvernieuwing gemeente Noord-Beveland*

|  |
| --- |
| **Gegevens aanvrager:** |
| Naam |  |
| Adres |  |
| Postcode en woonplaats |  |
| Telefoonnummer(s) |  |
| E-mailadres |  |
|  |  |
| **Gegevens bouwadres:** |
| Adres |  |
| Postcode |  |
| Plaats |  |
| Kadastraal nr. & sectie |  |
|  |  |
| **De aanvraag betreft de volgende maatregelen:** *aankruisen wat van toepassing is en evt. omvang aangeven* |
| O vervangen van houten dakgoten, per meter | ………………………………...meter |
| O vervangen van zinken dakgoten, per meter | ………………………………...meter |
| O vervangen van kunststof dakgoten, per meter | ………………………………...meter |
| O vervangen van houten kozijnen door houten kozijnen  per meter | ………………………………...meter |
| O vervangen van houten kozijnen door kunststof  kozijnen, renovatieprofiel, per meter | ………………………………...meter |
| O uitvoeren van schilderwerk, kozijnen, goten,  boeiboorden en daklijsten, per meter**Kleuren uit de Dordtse kleurenwaaier dient u onderaan het formulier aan te geven. Dit mag ook in RAL-nummers. Voor overige kleuren kunt u geen gebruik maken van de subsidie.****Aan dit document dient een bijlage met een berekening te worden toegevoegd. Onderaan dit document is een voorbeeldberekening opgenomen.** | ………………………………...meter |
| O uitvoeren van schilderwerk, deuren, luiken, gevels,  per m. **Kleuren uit de Dordtse kleurenwaaier dient u onderaan het formulier aan te geven. Dit mag ook in RAL-nummers. Voor overige kleuren kunt u geen gebruik maken van de subsidie.****Aan dit document dient een bijlage met een berekening te worden toegevoegd. Onderaan dit document is een voorbeeldberekening opgenomen.** | ………………………………….. m2 |
| O vervangen van houten rabatdelen, per m² | ………………………………….. m2 |
| O vervangen van houten klossen aan de gevel, per stuk | ………………………………..stuks |
| O vervangen van voegwerk in de gevel, per m²**Aan dit document dient een bijlage met een berekening te worden toegevoegd. Onderaan dit document is een voorbeeldberekening opgenomen.** | ………………………………….. m2 |
| O vervangen van stucwerk of aanbrengen van stucwerk op de gevel, per m²**Aan dit document dient een bijlage met een berekening te worden toegevoegd. Onderaan dit document is een voorbeeldberekening opgenomen.** | ………………………………….. m2 |
| O vervangen van metselwerk in de gevel, per m²**Aan dit document dient een bijlage met een berekening te worden toegevoegd. Onderaan dit document is een voorbeeldberekening opgenomen.** | ………………………………….. m2 |
| O vervangen van een dakkapel, per meter | ………………………………...meter |
| O vervangen van dakbedekking dakpannen, per m² | ………………………………….. m2 |
| O renovatie van stoepen op eigen terrein, natuursteen,  **Voorstraat,** per m² | ………………………………….. m2 |
| O renovatie van stoeppalen op eigen terrein, **Voorstraat,** per stuk | ………………………………..stuks |
| O renovatie van ketting aan stoeppalen, **Voorstraat,** per meter | ………………………………...meter |
|  |
| **Bijlagen** *aankruisen wat van toepassing is* |
| O omschrijving met documentatie van de toe te passen  materialen  |  |
| O foto’s van de betreffende woning en onderdelen  waarvoor de subsidie wordt aangevraagd |  |
| O voor het aanvragen van subsidie voor al het schilderwerk dient u zich te houden aan de Dordtse  kleurenwaaier.  Meer informatie omtrent de Dordtse kleurenwaaier  kunt u vinden op de website  [www.monumentenzorgdordrecht.nl/dordtse-kleuren](http://www.monumentenzorgdordrecht.nl/dordtse-kleuren).  In de kolom hiernaast gaarne aangeven welke kleuren  u waar gaat gebruiken. |  |

**De aanvrager verklaart, dat er met de werkzaamheden nog geen aanvang is genomen. Wanneer er met de werkzaamheden wordt aangevangen voordat er een beslissing op de aanvraag is genomen, vervalt de aanspraak op subsidie.**

Plaats: ………………………………………………………………………..

Datum: ………………………………………………………………………..

Bankrekeningnummer: ………………………………………………………………………..

Ten name van: ………………………………………………………………………..

**Meetinstructie schilderwerk**

Voor het uitvoeren van schilderwerk voor kozijnen, goten, boeiboorden en daklijsten wordt de hoogte van de subsidie bepaalt per strekkende meter. Hiervoor dienen de te schilderen onderdelen te worden opgemeten.

Iedere strekkende meter telt slechts 1 keer, dus meerdere lagen schilderwerk telt maar 1 keer.

Bij kozijnen dienen de onderkant, bovenkant en eventuele tussenstukken opgemeten te worden.

In onderstaande voorbeelden is het aantal strekkende meters schilderwerk als volgt:

0,98 + 0,98 + 1,54 + 1,54 = 5,04 meter



1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,8 + 1,8 = 7,2 meter



Voor het uitvoeren van schilderwerk voor deuren, luiken en gevels wordt de hoogte van de subsidie bepaalt per vierkant meter (m2). Hiervoor dienen de te schilderen onderdelen te worden opgemeten.

Iedere m2 telt slechts 1 keer, dus meerdere lagen schilderwerk telt maar 1 keer.

In onderstaande voorbeelden is het aantal m2 schilderwerk als volgt:

1 x 2,3 = 2,3 m2



De onderstaande voorgevel van de woning heeft een breedte van 9 meter en een hoogte van 2,5 meter. Voor het schilderen van de gevel dient dan de oppervlakte van de gevel uitgerekend te worden. De openingen van ramen en deuren dienen daar dan vanaf getrokken te worden.

9 x 2,5 = 22,5 m2

Raam 1: 2 x 1,2 = 2,4 m2

Deur met zijraampje: 1,2 x 2,3 = 2,76 m2

Ramen 2 en 3 zijn gelijk. 2 x 1,2 x 0,9 = 2,16 m2

De oppervlakte schilderwerk gevel: 22,5 – 2,4 – 2,76 – 2,16 = 15,18 m2

